**富顺县人民医院电梯维保单位比选采购公告**

各供应商：

我院因工作需要，现诚邀具备相应资质的电梯专业维保单位参加我院的电梯维保项目比选采购工作，具体内容如下：

一、电梯数量及主要技术参数：共16台

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯编号 | 参数及规格 | 额定速度 | 层站 |
| 1 | XO-CONB | 1.5m/s | 7层7站7门 |
| 2 | XO-CONB | 1.0m/s | 5层5站5门 |
| 3 | XO-CONB | 1.0m/s | 5层5站5门 |
| 4 | XO-CONB | 1.0m/s | 4层4站4门 |
| 5 | XO-CONB | 1.0m/s | 4层4站4门 |
| 6 | XO-CONB | 1.0m/s | 5层5站5门 |
| 7 | XO-CONB | 1.0m/s | 5层5站5门 |
| 8 | XO-CONB | 1.5m/s | 9层9站9门 |
| 9 | XO-CONB | 1.5m/s | 9层9站9门 |
| 10 | XO-CONB | 1.5m/s | 9层9站9门 |
| 11 | XO-CONB | 1.5m/s | 9层9站9门 |
| 12 | XO-CONB | 1.5m/s | 9层9站9门 |
| 13 | XO-CONB | 1.5m/s | 9层9站9门 |
| 14 | XO-CONB | 1.0m/s | 9层9站9门 |
| 15 | XO-TWJ | 0.4m/s | 2层2站2门 |
| 16 | DXTW200 | 0.4m/s | 2层2站2门 |

二、电梯易损易耗材料清单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电梯易损易耗材料清单 | | | | |
| 序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 采购最高限价(元) |
|
| 1 | 门滑块 | 三菱 | 块 | 10 |
| 2 | 触点 | 厅门触点 | 只 | 10 |
| 3 | 被动门触点 | 26G02 | 只 | 10 |
| 4 | 被动门开关 | DTD161 | 只 | 10 |
| 5 | 辅助触点 | SZ-A02 | 只 | 10 |
| 6 | 辅助触点 | SZ-A02两闭 | 只 | 10 |
| 7 | 辅助触点 | SZ三闭一开 | 只 | 10 |
| 8 | 辅助触点 | SZ-A22 | 只 | 10 |
| 9 | 辅助触点 | SZ-AY04常开 | 只 | 10 |
| 10 | 触点组件 | D858G01 | 只 | 10 |
| 11 | 按钮 | DA210 | 只 | 40 |
| 12 | 按钮 | DA150 | 只 | 40 |
| 13 | 按钮 | DA160 | 只 | 40 |
| 14 | 按钮 | DA180 | 只 | 40 |
| 15 | 按钮 | DA200 | 只 | 40 |
| 16 | 按钮 | 95型 | 只 | 40 |
| 17 | 按钮 | DA190 | 只 | 40 |
| 18 | 指示灯开关 | HT | 只 | 15 |
| 19 | 小开关 | KN3 | 只 | 15 |
| 20 | 行程开关 | LXW5-11G2 | 只 | 38 |
| 21 | 行程开关 | 1370 | 只 | 40 |
| 22 | 行程开关 | LK19-K | 只 | 38 |
| 23 | 欧姆龙开关 | Z-15GD-B | 只 | 40 |
| 24 | 双稳态开关 | NONE | 只 | 40 |
| 25 | 靴衬 | 150\*7 | 只 | 40 |
| 26 | 靴衬 | NONE | 只 | 40 |
| 27 | 靴衬 | 220中迅 | 只 | 40 |
| 28 | 靴衬 | L14 | 只 | 40 |
| 29 | 单靴衬 | 826导靴块T | 只 | 40 |
| 30 | 风扇 | FB-9B | 只 | 350 |
| 31 | 方油杯 |  | 只 | 40 |
| 32 | 圆油杯 |  | 只 | 40 |
| 33 | 应急照明 | HD-100B | 只 | 40 |
| 34 | 应急灯 | NONE | 只 | 40 |
| 35 | 感应器 | YG-1 | 只 | 40 |
| 36 | 感应器 | PSMLO-25G1 | 只 | 100 |
| 37 | 到站钟 | DC24 | 只 | 78 |
| 38 | 到站钟 | 电子 | 只 | 85 |
| 39 | 到站钟 | ECE9003 | 只 | 100 |
| 40 | 磁性开关 | 常闭 | 只 | 75 |
| 41 | 磁性开关 | JJ900-05 | 只 | 100 |
| 42 | 磁性开关 | 含4只开关 | 套 | 200 |
| 43 | 皮带 |  | 根 | 50 |
| 44 | 开关 | 5RW | 只 | 28 |
| 45 | 空气开关 | EA32 2P/5A | 只 | 168 |
| 46 | 急停开关 | LAY3-112S1 | 只 | 50 |
| 47 | 检修开关 | AR22PR-2进口 | 只 | 50 |
| 48 | 检修开关 | APHPR-220 | 只 | 50 |
| 49 | 检修开关 | LA18-22国产 | 只 | 38 |
| 50 | 消防开关 |  | 只 | 100 |
| 51 | 限位开关 | ZS231-11YR | 只 | 50 |
| 52 | 门锁 | 330 | 把 | 165 |
| 53 | 卡巴锁 | 欣达 | 把 | 65 |
| 54 | 锁 | S286 | 把 | 86 |
| 55 | 钩子锁 | NONE | 把 | 86 |
| 56 | 机械连锁 | SC-RM | 把 | 50 |
| 57 | 钥匙组件 | C142G02 | 把 | 50 |
| 58 | 插板 | DJX95 | 块 | 25 |
| 59 | 开关面板 | 95 | 只 | 38 |
| 60 | 操作箱显示板 | EFP-D | 块 | 500 |
| 61 | 操作箱控制板 | EFP-C | 块 | 1400 |
| 62 | 操作箱指令板 | EFP-C-B | 块 | 1500 |
| 63 | 外呼显示板 | MS3-S | 块 | 500 |
| 64 | 有机玻璃 | NONE | 块 | 10 |
| 65 | 蜂鸣器 | NONE | 只 | 18 |
| 66 | 接触器 | LC1-D0901 | 只 | 220 |
| 67 | 接触器 | LC1-D25 | 只 | 220 |
| 68 | 接触器 | SC-4-0 110V | 只 | 260 |
| 69 | 接触器 | 3TH8244/24V | 只 | 238 |
| 70 | 热继电器 | TR-N2/3 | 只 | 200 |
| 71 | 接触器 | SC-0 | 只 | 200 |
| 72 | 继电器 | KLT1C112 DO | 只 | 38 |
| 73 | 继电器 | 进口24V | 只 | 120 |
| 74 | 继电器 | MY2J DC24Ω | 只 | 86 |
| 75 | 继电器 | 欧姆龙24V | 只 | 86 |
| 76 | 继电器 | MY2N/24V | 套 | 86 |
| 77 | 计数器 | NONE | 只 | 178 |
| 78 | 旋转编码器 | SBL-1024-2T | 只 | 850 |
| 79 | 编码器 | (TEE)-SBH-1024-2T | 只 | 850 |
| 80 | 解码器 | BCD | 只 | 650 |
| 81 | 译码器 |  | 只 | 650 |
| 82 | 三相交流继电器 | PIC C311G02 | 只 | 120 |
| 83 | 电源盒 | ABJ-12W | 只 | 180 |
| 84 | 桥堆 | KBPC2510 | 只 | 30 |
| 85 | 滤波器 | 50A | 只 | 780 |
| 86 | 滤波器 | 60A | 只 | 880 |
| 87 | 门光幕 | 微可 | 套 | 750 |
| 88 | 对讲电话机 | EHD30 | 只 | 300 |
| 89 | 电梯变频器 |  | 台 | 12000 |
| 90 | 电梯限速器 | XSQ | 台 | 2380 |
| 91 | 电梯张紧轮 |  | 台 | 1000 |
| 92 | 电梯专用曳引钢丝绳 |  | 米 | 12 |

三、技术要求：

维保服务要求即维保服务内容按照国家《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG特种设备安全技术规范 TSG T5001-2009）执行。

四、维保单位需具有电梯安装维修B级及以上（含B级）资质，提供相关资质复印件并盖公章。维保单位须在富顺县城内设置服务网点（提供富顺服务网点人员名单、联系电话、操作证及身份证复印件和网点地址，加盖单位公章），承诺接到医院的报修和应急救援要求后，能够在30分钟之内到达现场进行处置。

五、合同期15个月。

六、本次比选采购维保费最高限价80000.00元，维保耗材单项**最高限价：（详见《电梯易损易耗材料清单》），在维保中涉及更换的耗材单项报价不得超过采购人设定的单项最高限价；**超过采购维保费最高限价**和**维保耗材**单项最高限价**的报价为无效投标；本次比选以采购维保费的有效报价为评审依据，最低报价者为本次比选中标候选单位。

七、费用支付方式：签订合同支付合同总价款的30%，合同期满后支付剩余合同总价款的70%，耗材每次按实结算。

八、比选相关事宜：

1、比选文件递交地点：富顺县人民医院后勤科

2、咨询联系人：丁先生 电话：13708150686

3、提交比选文件的截止日期：北京时间2019年11月13日17时整。

4、比选时间及地点：2019年11月14日9时，在医院审计科。

5、比选报价单由投标人自拟，所有报价保留到个位数，填写的所有报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。

6、本次比选采购最终解释权归采购人所有。

富顺县人民医院

2019年11月9日