**富顺县人民医院**

**洁净手术室、二次供水等环境卫生学检测单位**

**采购竞争性谈判公告**

各供应商：

我院因工作需要，现诚邀具备相应资质的检测单位参加我院洁净手术室、二次供水等环境卫生学检测单位采购竞争性谈判工作，具体内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **指标/说明** | **每年检测数量(份\间\套\点）** | **涉及标准及检测频率** |
| **1** | 洁净手术室（百级） | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度及不均匀度、空气细菌、平均风速、风速不平均度。 | 1 | 检测标准：《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |
| **2** | 洁净手术室（千级） | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度、空气细菌、换气次数。 | 2 | 检测标准：《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |
| **3** | 洁净手术室（万级） | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度、空气细菌、换气次数。 | 2 | 检测标准：《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |
| **4** | 洁净手术室（辅助用房） | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度、空气细菌、换气次数。 | 2 | 检测标准：《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |
| **5** | 生物安全柜 | 静压差、尘埃粒子数、温度、湿度、风速、噪声、照度、空气细菌、换气次数。 | 5 | 检测标准：《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333-2013 |
| **6** | 空气检测 | 甲醛、甲苯、二甲苯 | 1 | 《室内空气质量标准》GB/T18883-2002 |
| **11** | 集中空调 | 【送风系统】可吸入颗粒(PM10)、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、【风管内表面】积尘量、细菌总数、真菌总数。 | 1 | 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》WS 394-2012 |
| 嗜肺军团菌 | 1 |
| **12** | 直饮水 | 1.感官性状（色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物）；2.细菌学指标（细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群）；3.一般化学指标（pH、总硬度、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量）；4.毒理学指标（氟化物、硝酸盐氮、砷、硒、汞、镉、六价铬、铅、氯仿、四氯化碳）。 | 1 | 《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005  |
| **13** | 二次供水 | 色度、浑浊度、嗅和味以及肉眼可见物、PH值、大肠菌群、细菌总数、余氯、总硬度、氯化物、硝酸盐氮、氰化物、砷、六价铬等21项 | 3 | 《二次供水设施卫生规范》 GB 17051-1997 |
| **14** | 候诊室微小气候 | 温度、风速、二氧化碳、一氧化碳、甲醛、可吸入颗粒物、空气细菌数、嗓声、照度。 | 1 | 《医院侯诊室卫生标准》 GB 9671-1996 |
| **15** | 医用织物 | 细菌菌落总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌。 | 1 | 《医院医用织物洗涤消毒技术规范》WS/T 508-2016  |

三、检测机构按照检测项目明细上的次数，对我院相关指标进行采样检测，并提供具有相应资质单位出具的检测报告。

四、供应商须具有独立法人资格且具有经过省级以上技术监督部门认证的环境卫生学检验检测机构资质认定证书。

五、合同期12个月。

六、本次采购最高限价50700.00元，超过最高限价的报价为无效投标；本次采购以采购检测费的有效报价为评审依据，最低报价者为本次竞争性谈判中标候选单位。报价为包干价(含税金、出具检测报告以及因采样监测产生的全部费用等)。

七、费用支付方式：签订合同支付合同总价款的30%，合同期满后支付剩余合同总价款的70%。

八、竞争性谈判相关事宜：

1、谈判文件递交地点：富顺县人民医院后勤科

2、咨询联系人：丁先生 电话：13708150686

3、提交谈判文件的截止日期：北京时间2019年11月27 日5 时整。

4、谈判时间及地点：2019年11 月28 日9 时，在医院审计科。

5、竞争性谈判报价单由投标人自拟，所有报价保留到个位数，填写的所有报价将作为本次采购唯一的最终报价依据。

6、本次竞争性谈判最终解释权归采购人所有。

富顺县人民医院

2019年11月25日